Версия прошивки: FHD-V0.1.5.41
Версия MCU: 0_7_10
Дата релиза: 12.06.2026

Для моделей видеодомофонов:
UNIT 7 FHD (ver.4004)
UNIT 7 FHD KIT (ver.4005)
UNIT 7 FHD KIT (ver.4111)

Список обновлений:
1) Исправлена работа настроек параметров изображения.

Внимание!
1) Перед обновлением убедитесь, что устройство входит в список моделей, для которых предназначена прошивка, а именно соответствует название и версия.
2) Во время обновления ни в коем случае не отключайте питание видеодомофона и не извлекайте карту памяти.
Несоблюдение вышеописанных пунктов может вывести устройство из строя. 

Инструкция по обновлению:
1) Предварительно отформатируйте карту памяти microSD в мониторе.
2) Загрузите файлы прошивки с ПК в корневую директорию карты памяти.
3) Установите карту в слот монитора и запустите из проводника c расширением *.img. 
4) По завершению обновления монитор автоматически перезагрузится.
5) Запустите из проводника c расширением *.bin.
6) По завершению обновления монитор автоматически перезагрузится.
7) После обновления рекомендуется сбросить настройки монитора. 
